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Опросный лист
на осушитель сжатого воздуха


1.Общие сведения
	Дата
	

	Организация
	

	Адрес
	

	Контактное лицо
	

	Должность
	

	Телефон
	

	Е-mail
	



2.Необходимые технические характеристики осушителя:
	Давление сжатого воздуха на входе, (max/min), бар изб.)
	


	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Объем воздуха на входе в осушитель (max.), Нм3/мин 
	

	Объем воздуха на выходе из осушителя (min) Нм3/мин
	


	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Температура воздуха на входе в осушитель (max), ºC:

	


	Максимально допустимая потеря давления, бар (изб.)
	

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Температура окружающей среды (max/min), ºC:
	

	Тип регенерации: (только для адсорбционных осушителей)
	 Холодная
 Горячая

	Необходимая точка росы, ºC:

	 +2…+10
 +3
 -20
 -40
 -70

	Дополнительная информация: 
	Комплектация для ОВА, ОВА-С ОВА-Т, ОВА-ТС:
 Предварительный и пост фильтры
 Специальное напряжение питания, 110В/1Ф/60Гц
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Повышенная ступень защиты IP65
Датчик точки росы
Трубопроводные линии и детали из нержавеющей стали
 Теплоизоляция (для ОВА-Т, ОВА-ТС)

	Дополнительные требования:


















3.Требования к качеству сжатого воздуха на выходе:
	Класс по ГОСТ 17433-80 или ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016
	

	Размер твёрдой частицы, не более, мкм
	

	Остаточное содержание масла, мг/м3
	




[bookmark: _GoBack]
Отправьте, пожалуйста, заполненный опросный лист на e-mail: info@monotech.ru
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